***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

***„Dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego zgodnie z przedmiarami oraz projektem aranżacji wnętrz”***

*Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego”, który obejmuje: dostawę, złożenie, montaż, transport mebli do Zamawiającego - Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 w Krakowie, usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, ustawienie na miejsce docelowe, wypoziomowanie, wstępną konserwację oraz przystosowanie do ich użytkowania*

**Projektowane są meble zarówno do zabudowy jak i propozycję poszczególnych**

**mebli wolnostojących typu fotele, krzesła, biurka, kontenery itp.**

1. **PIĘTRO 1-POMIESZCZENIE SZATNIA DLA NAUCZYCIELI (WG. SPECYFIKACJI MEBLI):**

Pomieszczenie do tymczasowego przebywania. Tylko do rozebrania i ubrania się. Pomieszczenie powstałe z części dotąd niezagospodarowanego korytarza pietra pierwszego w bliskim sąsiedztwie pokoju nauczycielskiego. Podstawowy czynnik to wyeliminowanie ubrań wierzchnich z przestrzeni pokoju nauczycieli, automatycznie tam cześć powierzchni zostaje przeznaczona i użyta na rzeczy związane z dydaktyką szkolną i przygotowaniem się do zajęć. Powstałe pomieszczenie o wymiarach 2,26x3.27m. Powierzchnia nowopowstałego pomieszczenia- 6,36m2. Wygrodzone z nieużytecznego fragmentu korytarza (stały tam kwiaty) zostaje wydzielona lekka systemową konstrukcją z obudową z płyt gipsowo-kartonowych. Zamontowane drzwi do szatni z kontrola dostępu dla pedagogów. Wewnątrz po obu stronach zabudowa meblowa otwarta (same korpusy z plecami) z systemowym rozwiązaniem zawiesi na płaszcze i kurtki oraz dodatkowo półki na obuwie i miejsce na parasole (z zabezpieczonym dnem mebla przed wilgocią (tzw. okapnikiem z parasoli).

**W skład zabudowy wchodzi (specyfikacja techniczna):**

**Szafa otwarta SZ1-szafa ubraniowa, SZ2-szafa otwarta ubraniowa z miejscem na parasole.**

**a. Kolorystyka pomieszczenia: farba biały kolor półmat (ściany i sufit)**

**b. Materiały wykończeniowe wbudowane: nowe ściany murowane 12 cm. Nadproże nad otworem drzwiowym, montaż drzwi z okablowaniem do kontroli dostępu.**

**c. Oświetlenie: oświetlenie systemowe rastry nastropowe Led 60x60cm.**

**d. Prace budowlano-montażowe: elektryczne system kontroli dostępu do pomieszczenia. Montaż stolarki otworowej drzwi wejściowe szerokość (światło drzwi)- 90 cm- białe gładkie (w nawiązaniu do obecnie zmienianych w szkole).**

**e. Posadzka: wykładzina PVC kolor szary.**

**UWAGA: Wyposażyć pomieszczenie w składane 3 stopnie schodki- chowane w szafie.**

1. **PIĘTRO 1-POKÓJ NAUCZYCIELSKI (WG. SPECYFIKACJI MEBLI):**

Wraz z szatnią pomieszczenie pokoju nauczycielskiego skonstruowano w sposób sekwencyjny. Pierwszy etap to szatnia, drugi to strefa wejścia z obustronną zabudową dla poszczególnych nauczycieli ( 51 dedykowanych zamykanych szafek dla każdego z nauczycieli) i sala główna która również ma dwa obszary. Pierwsza cześć przygotowania się do zajęć. Zarówno merytorycznego jak i przygotowania sobie pomocy naukowych, wydruków, testów itp. Przycięcia, powielania itp. Te czynności są w obrębie stałych stanowisk nauczycielskich (dwuosobowe stoliki). I cześć ostatnia oddalona najbardziej i ażurowo wydzielona- tzw. ”strefa odpoczynku”. Nauczyciel zmienia pozycje siedzącą z klasycznego układu na nieco niższy i miękko tapicerowany ( forma i charakter długiej sofy). W tym miejscu może odpocząć, może naładować sobie komputer i również pracować ale w bardziej komfortowych warunkach. Nie jest to duży obszar, ale rotacyjnie będzie służył i poprawiał warunki pracy. Cześć odpoczynkowa ma zmienioną wykładzinę na dywanową i posiada ściany w kolorze. Za siedziskiem tapicerowanym zbudowana przed ściana na wysokość 95 cm i głębokości 10 cm do poprowadzenia okablowania do gniazd zasilających.

Zaprojektowano również lustro w części miękkiej. Okrągłe na jednej ze ścian średnica 150 cm.

Cześć ścian pomieszczenia części głównej zostaje maksymalnie zabudowana meblowo z zabudową dotyczącą wszelkich pomocy naukowych. W przestrzeni środkowej są miejsca siedzące ze stolikami ( stoliki- „jednonogi”) w których wbudowane są gniazda USB do zasilania laptopów i telefonów komórkowych, itp. Stoliki są na stałe zamontowane do posadzki i przez nogę wyprowadzone okablowanie do gniazd w okrągłym blacie w części środkowej. Przy każdym stoliku przewidziano po dwa krzesełka z tapicerowanym siedziskiem.

**W skład zabudowy wchodzi (specyfikacja techniczna):**

**Szafa na dokumenty PN1; Szafa na dokumenty PN2; Segment meblowy – PN3; Sofa tapicerowana – PN4; Ściana ażurowa z lameli drewnianych –PN5; Krzesło drewniane – PN6; Stół okrągły – o średnicy 80 cm – PN7; Stół okrągły o średnicy – 50 cm; Szafa na klucze – PN9; Lustro okrągłe klejone – PN10;**

**Pufa tapicerowana sześcian – PN11; Obudowa grzejnika - PN11.**

**a. Kolorystyka pomieszczenia: cześć wejściowa ściany za zabudową meblową- kolor biały farba półmat (ściany i sufit) z wyjątkiem ściany frontem do wejścia- kolor RAL 6033 (Menta turchese) lub-NCS-S 1030-B30G, w głównym pomieszczaniu kolor ścian farba lateksowa RAL 9002 (bianco grigio) półmat. Tylna ściana za sofą ( od narożnika do narożnika tej ściany) kolor RAL 6033 (Menta turchese) lub -NCS-S 1030-B30G do wysokości całej ściany razem z przedścianką. Sufity na całości kolor farba lateksowa RAL 9002 (bianco grigio) półmat.**

**b. Materiały wykończeniowe wbudowane: zabudowa grzejników PN13, żaluzje pionowe w części relaksu- kolor jasno szary do wysokości istniejących parapetów.**

**c. Oświetlenie: systemowe szynoprzewód w części ze stolikami i strefie odpoczynku. Wejście rastry systemowe nastropowe 60x60 cm.**

**d. Prace budowlano-montażowe: montaż pionowych żaluzji, zabudowa grzejników. Montaż okrągłego lustra (wklejone na ścianę). Montaż okablowania z posadzki pod każdą noga stolików okrągłych. Montaż przed ścianki za sofą o wysokości h=95 cm z mocowaniem gniazd zasilających 230V, 12V i USB (ilość gniazd i miejsce w projekcie technicznym). Montaż ściany ażurowej z pionowych lameli.**

**e. Posadzka: Posadzka z paneli podłogowych typ.: Quick Step Minimalistyczny średnio szary Winyl Ambient Click AMCL4014 LUB ROWNOWAŻNY, listwy cokołowe wys. 7cm, w kolorze zblizonym do posadzki. Strefa relaksu ściany RAL 6033 (Menta turchese)- jasny zgaszony turkus. Linia styku obu wykładzin na linii ścianki ażurowej po zewnętrznej stronie ścianki.**

**UWAGA: Wyposażyć pomieszczenie pokoju nauczycielskiego w składane 3 stopniowe schodki w celu możliwości korzystania z zabudowy powyżej 2.0 metrów ( schodki składane i chowane).**

1. **PIĘTRO 1-POKÓJ KADR I PŁAC- 2 OSOBOWY (WG. SPECYFIKACJI MEBLI):**

Gabinet dwuosobowy sąsiadujący bezpośrednio z pomieszczeniem szatni dla nauczycieli. Ściana oddzielająca oba pomieszczenia została zmodyfikowana z uwagi na zapewnienie w pokoju pracy odpowiedniej przestrzeni na wysoka zabudowę na dokumenty. Pomieszczenie nie jest duże ale zostało maksymalnie zoptymalizowane do pracy dwóch osób jednocześnie z wymaganymi trybem pracy pomocami. W skład zabudowy wchodzą: szafa biurowa na dokumenty- wysoka zamykana PK1. Szafa o wymiarach 164x310/60cm z częścią garderoby dla osób w tym pomieszczeniu. Front garderoby z lustrem. Drugi mebel szafa biurowa niska- zamykana o wymiarach 81x120/40 cm. Dwa biurka z kontenerami na kołkach i dwie półki wykańczające zabudowę ( zgodnie z dokumentacja techniczną)

**W skład zabudowy wchodzi (specyfikacja techniczna):**

**Szafa biurowa zamykana- PK1, szafa biurowa-PK2, Biurka – PK 3 - 2 szt; Kontenerki biurkowe – PK 4- 2 szt.; półki ścienne PK6;**

**a. Kolorystyka pomieszczenia: ściany i sufit farba lateksowa RAL 9002 (bianco grigio) półmat.**

**b. Materiały wykończeniowe wbudowane:**

**c. Oświetlenie: systemowe szynoprzewód dla obu stron jedna nitka wiszące na linkach.**

**d. Prace budowlano-montażowe: montaż pionowych żaluzji (kolor jasno szary), zabudowa grzejników.**

**e. Posadzka: Posadzka z paneli podłogowych typ.: Quick Step Minimalistyczny średnio szary Winyl Ambient Click AMCL4014 LUB ROWNOWAŻNY, listwy cokołowe wys. 7cm, w kolorze zblizonym do posadzki.**